ч.5 Техническая часть

Спецификация на поставку товара

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  товара | Ед. изм. | Количество/ комплектность | Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ангар арочный быстровозводимый | шт. | 1 | |  |  | | --- | --- | | **Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара** | | | **Наименование показателя, (технического, функционального параметра и т.п.)** | **Описание, значение** | | Размеры | | | Длина | 50 м | | Ширина | 15 м | | Высота | 6 м | | Форма сооружения | арочная, бескаркасная, наружные стены не утепленные, конструктивная схема - однопролетная | | Основные конструкции | | | Арки | Профиль из стали рулонной толщиной не менее 0,7 мм, в соответствии с  ГОСТ Р 54301-2011, ГОСТ 19904-90 | | Стойки торцов | профильная труба шириной не менее 100мм, высотой не менее 100 мм, толщина стенки не менее 5 мм | | Обшивка торцевых частей | Сталь рулонная, крашеный металл с полимерным покрытием 0,7 мм | | Пол | без пола | | Ворота распашные металлические, с торцов ангара - 2 шт: | | | Ширина | 3,4 м | | Высота | 4 м | | Двери 2 шт: | | | Высота | 2м | | Ширина | 0,9м | | Окраска не оцинкованных металлоконструкций | Антикоррозийное покрытие - грунт-эмаль 3 в 1 | | Цвет полимерного покрытия | RAL 9003 (Сигнальный белый) | |

**1. Требования к качественным и функциональным характеристикам товара.**

1.1. Ангар арочный быстровозводимый должен быть новым, не ранее 2020 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, не иметь повреждений.

1.2. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для эксплуатации товара детали и приспособления. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара будет соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации и будет подтверждено сертификатами качества (сертификатами соответствия, паспортами и пр.).

1.3. Поставщик обеспечивает поставку и монтаж товара собственными силами, привлечение сторонних организаций осуществляется по согласованию с Заказчиком.

1.4. Поставка и монтаж осуществляется с применением машин, механизмов, инструментов, приспособлений и оборудования Поставщика. Монтаж предусматривает:

- выполнение расчета металлоконструкций на соответствие несущей способности с учетом заданных размеров на местности, ветровых и прочих условий эксплуатации площадки, разработка деталей (узлов) металлоконструкций, подбор крепежа и комплектующих;

- сборка и монтаж ангара арочного быстровозводимого на площадке, антикоррозийная обработка;

1.5. Во время монтажа и по его окончании поставщик выполняет уборку прилегающей территории, самостоятельно организовывая вывоз отходов (мусора), образовавшихся в результате монтажа с территории объекта.

1.6. До начала поставки, монтажа товара поставщик предоставляет заказчику копии приказов о назначении ответственного руководителя, ответственного исполнителя, ответственного по охране труда, ответственного по электробезопасности, ответственного по пожарной безопасности, ответственного высотника с действующим допуском. При монтаже товара поставщик обеспечивает безопасность для жизни и здоровья своих сотрудников, а также третьих лиц, находящихся в зоне монтажа.

1.7. В случае повреждения имущества заказчика во время поставки и монтажа Поставщик возмещает нанесенный ущерб в полном объеме за счет собственных средств.

1.8. Заказчик оставляет за собой право осуществлять плановые проверки качества монтажа на объекте с привлечением ответственного руководителя Поставщика, и других специализированных организаций. Заказчик имеет право требовать устранения своих замечаний, а также требовать замены персонала поставщика при нарушении ими дисциплины труда, режима работы Объекта, халатного отношения к своим обязанностям и другим объективным причинам.

1.9. При осуществлении монтажа товара поставщик обязуется соблюдать требования строительных норм и правил (СНиП).

1.10. Эскиз ангара арочного быстровозводимого представлен в приложении № 1 к спецификации на поставку товара.

2. Место поставки товара: Краснодарский край, г. Сочи, Олимпийский проспект д.21.

3. Сроки поставки товара: 21 (двадцать один) рабочий день, начало срока поставки товара исчисляется с момента поступления авансового платежа на расчётный счет Поставщика.

4. Цена Договора включает стоимость товара и все расходы поставщика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме, в том числе, доставку, монтаж, погрузку, разгрузку Товара и все, подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи.

**5. Требование к безопасности.**

5.1. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

**6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок.**

6.1. Гарантийный срок на поставленный Товар, а также на его монтаж, устанавливается в течение не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки товара, но не менее гарантийного срока, установленного изготовителем Товара.

6.2. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику не имеет дефектов изготовления.

Приложение № 1 к спецификации на поставку товара

Эскиз ангара арочного быстровозводимого

**

